[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp.z o.o.
wf=4
pr=BIMES	3.0
nan=Część rozbudowywana przekryta częściowo dachem o kącie nachylenia 15 stopni oraz częściowo dachem o nachyleniu 45 stopni. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy wynosi 9,43 m. Nad rozbudowywaną częścią pokrycie dachu wykonane zostanie z blachodachówki. Wykończenie ścian w postaci cienkowarstwowego tynku akrylowego lub silikatowego. Część rozbudowywana dwukondygnacyjna, nie podpiwniczona. Budynek w technologii murowanej. Konstrukcja nośna wykonana z bloczków z betonu komórkowego ocieplonych warstwą styropianu pokrytego cienkowarstwowym tynkiem na siatce. Dach o konstrukcji drewnianej – wiązary kratowe. Pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej. Fundament w postaci ław i stóp fundamentowych żelbetowych. Budynek sali gimnastycznej zdylatowany od konstrukcji istniejącego budynku szkoły. Głębokość posadowienia projektowanego budynku dostosowana do głębokości posadowienia istniejącego budynku szkoły.                                                                                                                                    CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ROZBUDOWYWANEGO:	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Przed rozbudź.      Po rozbudź.	  - powierzchnia zabudowy              647,00        1320,15   m2	- powierzchnia całkowita             1214,70        1980,85   m2- pow. użytkowa 	                     920,00        1615,50   m2- kubatura	                  4 540,10       9 528,00   m3- wysokość (kalenica)	  8,95              9,43   m- długość	                                41,82            41,82   m- szerokość                              26,47            45,12   m
pe=0
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	19	8	0	0	1	1	0
prn=2	2	2	6	6	1	6	2	1
own=3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wk=0.00

[STRONA TYT]
na=Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły o
dt=15.03.2019
ni=Gmina Brzeźnica131034-114 Brzeźnica1310ul. Krakowska 1091310
nw=
nb=Roboty konstrukcyjno-budowlane.
nfh=1310
nk=
kln=
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)'	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=95.584

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Montażyści grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=718.994

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.039

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Folia polietylenowa izolacyjna 0,40·mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=57.36

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy gr.I	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.3578

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Stolarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=6.0345

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1.3788

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1.3788

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Materiały inne (Materiały)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=4.5479

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Blacha stalowa dachówkowa powlekana	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=810.02

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Płyta styrodurowa	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=12.5265

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=1182.02

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=45.117

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=22.1834

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Masa asfaltowa izolacyjna	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=50.2726

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Płyta styropianowa samogasnąca frezowana odmiana 15	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=89.838

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Okna i drzwi balkonowe PVC	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=3.15

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2.0175

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.736

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=0.00065

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=15.4912

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Nadproża prefabrykowane L-19	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=15.3

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=1235.96

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=215.8

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.78984

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi·7·mm St0S	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2626.24

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Złączki do montażu paneli	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=279

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Prefabrykowany słupek ogrodzeniowy, wraz z łacznikiem do cokołów	0
jm=szt.
ce=0.00
cw=0.00
il=93

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Papa asfaltowa perforow.na welonie szklan.	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=141.75

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-45·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.50775

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=214.674

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=Blacharze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=462.183

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=11.972

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Wapno gaszone (ciasto wapienne)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.08334

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Listwa stykowa uszczelniająca	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=86.32

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Haki do muru	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=7.7964

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha "flexibel" do płytek ceramicznych na podłoże krytyczne "Ceresit·CM·17"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=694.892

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Parapety wewnętrzne	0
jm=mb
ce=0.00
cw=0.00
il=32.8

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=6.63

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=22.8766

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=Zbrojarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=519.335

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=265.234

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Farba emulsyjna "Polinit"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=221.64

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Prefabrykowane przęsło panelowe ogrodzenia	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=345

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=Robocizna razem	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=147.292

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2529.7

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Woda przemysłowa	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.6069

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Okna i drzwi balkonowe PVC - szkło bezpieczne	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=24

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kątowniki aluminiowe	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=230.378

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.6646

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2914.02

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5509.67

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Wpust dachowy fi 125 mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24·cm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=6238.3

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoinowania	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=159.694

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Rusztowania ramowe warszawskie	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=362.4

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=9.1339

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=Murarze grupa III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=46.98

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=52.126

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=Cieśle grupa III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=19.9926

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.24854

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas Cermit N-200	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2146.74

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.06894

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-półpełne	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=6.56

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=0.41327

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Okno EI30	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=22.05

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Prefabrykowany cokół ogrodzeniowy 250x20 cm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=92

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=96.3076

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=Spawacze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=20.8692

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Folia polietylenowa zbrojona dachowa	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=1043.07

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.07733

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Środek transportowy (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=112.293

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=58.217

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=10126.6

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0.15·t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=22.2835

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Śniegołap	0
jm=mb
ce=0.00
cw=0.00
il=71.085

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=166.926

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=Brukarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.7813

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Pospółka do betonów, uziarnienie 0-40mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=200.448

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 5-10·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.1436

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Siatka zbrojeniowa 150x150- pret fi 3,2	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=208.345

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Środek transportowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.09495

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=101.353

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Listwy i łaty iglaste klasa II długości 2,4-6,3 m	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.3819

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=18.9033

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=681.589

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=70.0322

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit·CT·85"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=401.91

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=54.1216

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=12.7129

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Tynk gipsowy	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=12959.1

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Wkręty stalowe do drewna M3,0 stożkowe	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=8.0199

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=3078.01

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Płytki ceramiczne ścienne terakotowe	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=123.777

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.12495

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=349.019

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Palisada betonowa	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=146.64

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.20507

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Cement portlandzki "25" z dodatkami	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=0.23568

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Prefabrykowana konstrukcja drewniana więźby dachowej	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=729.7

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=319.771

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe Fi·150 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=69.731

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=8.49555

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Płyta z wełny min. gr.15 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=227.745

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.4432

[RMS ZEST 107]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=174.534

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne długie	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=0.25988

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=Montażyści grupa III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=730.878

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Płyty pomostowe długie	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=0.28

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Łączniki rozporowe kpl.	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1426.1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=3927.22

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Płyta styropianowa	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=1.1235

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.60596

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Dostarczenie i wykonanie podłogi sportowej na ruszcie wraz z olistwowaniem	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=513.92

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/333	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=345.897

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.04749

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.27576

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Płyty OSB3 gr. 22 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=40.0995

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.29499

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=Tynkarze grupa III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1133.23

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=824.328

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Drzwi Al zew. EI30	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=3.23

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Drzwi Al wew.EI30 przymyk.1-skrzyd.-półpełne	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=4.1

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=Dekarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=181.514

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Utylizacja gruzu	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.87

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1.4063

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Woda	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=1.6234

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=183.967

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Piasek do zapraw	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.93795

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) do 4m	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=5.2

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Taśma spoinowa	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=1027.98

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Listwy i łaty iglaste klasa I długości 2.4-6.3·m	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=4.27935

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=17.9875

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Wkręty	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=18182.8

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Płyta z wełny mineralnej gr. 20 cm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=643.451

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Płyty pomostowe robocze	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=9.16077

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=29.478

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Sucha zaprawa szpachlowa "Bumaspec"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=162.852

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2520.59

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Zapr.klej.do płyt z weł.min.	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1987.8

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=105.212

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1556.83

[RMS ZEST 144]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=106.375

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M12 (m.80)	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=66.6603

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=Agregat tynkarski 3.1-6.0m3/h (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=35.343

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Pospółka	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=7.09495

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=26.697

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=5.8473

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=1.70795

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Drzwi Al wew.EI30 przymyk.2-skrzyd.-półpełne	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=3.12

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Rura spust.PVC kielich. śr.110 mm,"Gamrat"	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=6.868

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.96516

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Płyta styropianowa samogasnąca frezowana odmiana 20	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=77.2163

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "Fondaline"	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=99.268

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=Wibrator powierz.elek.do 225kg	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=3.757

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=13.2

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.2048

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Pianka p.poż.	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=5.5125

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm	0
jm=t
ce=0.00
cw=0.00
il=20.5499

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Sucha zaprawa szpachlowa	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=261.452

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=Murarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=191.832

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=1.49952

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=Monter grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=440.157

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=0.20994

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.46

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-półpełne	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=2.26

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Masa asfaltowo-kauczkowa dyspersyjna izolacyjna "Dysperbit"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=1355.86

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=22.35

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=Robotnicy	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=3074.1

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=0.5194

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Folia paroizolacyjna	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=729.244

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubości 0.5·mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=123.522

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=11.9947

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi·150-180mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=135.4

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Środek gruntujący pod tynk gipsowy	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=41.2335

[RMS ZEST 177]
ty=R
na=Tynkarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=749.519

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do styropianu Styrolep	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=6375.6

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11"	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=856.71

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200·kg	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=15.1386

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25·mm	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=3.43865

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami"	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=44.72

[RMS ZEST 183]
ty=R
na=Operatorzy grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.24

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=Szklarze grupa III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=21.4948

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Drzwi zewnętrzne, stalowe 1-skrzydłowe	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=2.05

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane Fi·100-120mm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3.808

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Rura spustowa z blachy powlekanej Fi·120 mm	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=41.2

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=569.458

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=2.708

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 100KM	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.9368

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=Robocizna	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=24

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=314.662

[RMS ZEST 193]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2.22522

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Płytka z betonu komórkowego M500-700, 49x24x12·cm	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=856.08

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Balustrada zewnetrzna z pochwytem dla niepełnosprawnych	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=8

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=2282.98

[RMS ZEST 197]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz II	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=276.248

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=90.528

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=97.75

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Łączniki krzyżowe PD 60/60	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1853.94

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
id=2
nu=1
nsn=

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-01 0126-1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm
jm=m2
nu=  1
nsn=
op=0
ob=807

[RMS 46]
nz=0.005300	0

[RMS 19]
nz=0.002500	0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-01 0126-2
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości humusu (ponad 15cm)
jm=m2
nu=  2
uw=Wydanie:  wyd.IV 19961310
nsn=
op=0
ob=807
krn=3

[RMS 5]
nz=0.001800	0

[RMS 190]
nz=0.000800	0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	2-01 0217-6
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III
jm=m3
nu=  3
nsn=
op=0
ob=189.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 52]
nz=0.123770	0

[RMS 58]
nz=0.048200	0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-01 0307-2
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III
jm=m3
nu=  4
nsn=
op=0
ob=30.1

[RMS 52]
nz=2.368400	0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-01 0320-2
na=Analogia - Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
jm=m3
nu=  5
nsn=
op=0
ob=109.7

[RMS 52]
nz=1.222400	0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-01 0236-2
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
jm=m3
nu=  6
nsn=
op=0
ob=109.7

[RMS 52]
nz=0.227300	0

[RMS 180]
nz=0.138000	0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-01 0415-2
na=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
jm=m3
nu=  7
nsn=
op=0
ob=352

[RMS 52]
nz=0.357200	0

[ELEMENT 1]
na=Fundamenty
id=10
nu=2
nsn=

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	2-02 1101-1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
jm=m3
nu=  8
nsn=
op=0
ob=15.04

[RMS 188]
nz=1.800000	0

[RMS 52]
nz=1.100000	0

[RMS 22]
nz=1.030000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.100000	0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-02 0202-5
na=Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość do 2·m, beton podawany pompą
jm=m3
nu=  9
nsn=
op=0
ob=17.8

[RMS 188]
nz=0.347800	0

[RMS 87]
nz=1.190000	0

[RMS 52]
nz=0.670000	0

[RMS 142]
nz=1.015000	0

[RMS 72]
nz=0.003000	0

[RMS 163]
nz=0.003000	0

[RMS 171]
nz=0.001000	0

[RMS 43]
nz=0.500000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.080000	0

[RMS 73]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	2-02 0202-2
na=Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton podawany pompą
jm=m3
nu=  10
nsn=
op=0
ob=30.1

[RMS 188]
nz=0.347800	0

[RMS 87]
nz=1.590000	0

[RMS 52]
nz=0.750000	0

[RMS 142]
nz=1.015000	0

[RMS 72]
nz=0.005000	0

[RMS 163]
nz=0.004000	0

[RMS 171]
nz=0.003000	0

[RMS 43]
nz=0.420000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.080000	0

[RMS 73]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	2-02 0204-2
na=Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, beton podawany pompą
jm=m3
nu=  11
nsn=
op=0
ob=21.11

[RMS 188]
nz=0.347800	0

[RMS 87]
nz=2.260000	0

[RMS 52]
nz=1.180000	0

[RMS 142]
nz=1.015000	0

[RMS 72]
nz=0.004000	0

[RMS 163]
nz=0.004000	0

[RMS 171]
nz=0.003000	0

[RMS 43]
nz=0.160000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.070000	0

[RMS 73]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	2-02 0206-1
na=Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 3·m, beton podawany pompą
jm=m2
nu=  12
nsn=
op=0
ob=144.72

[RMS 188]
nz=0.065800	0

[RMS 87]
nz=1.700000	0

[RMS 52]
nz=1.200000	0

[RMS 142]
nz=0.203000	0

[RMS 72]
nz=0.008000	0

[RMS 163]
nz=0.004000	0

[RMS 69]
nz=0.230000	0

[RMS 43]
nz=0.600000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.020000	0

[RMS 73]
nz=0.030000	0

[RMS 97]
nz=0.249100	0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	2-02 0206-5
na=Ściany betonowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości ściany, beton podawany pompą
jm=m2
nu=  13
nsn=
op=0
ob=144.72
krn=4

[RMS 188]
nz=0.004700	0

[RMS 52]
nz=0.020000	0

[RMS 142]
nz=0.010000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.001000	0

[RMS 97]
nz=0.009400	0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	2-02 0208-4
na=Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą
jm=m3
nu=  14
nsn=
op=0
ob=0.99

[RMS 188]
nz=0.573400	0

[RMS 87]
nz=16.580000	0

[RMS 52]
nz=8.760000	0

[RMS 90]
nz=1.020000	0

[RMS 72]
nz=0.084000	0

[RMS 163]
nz=0.090000	0

[RMS 43]
nz=2.400000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.090000	0

[RMS 73]
nz=0.220000	0

[RMS 97]
nz=1.541600	0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	2-02 0290-2
na=Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
jm=t
nu=  15
nsn=
op=0
ob=3.119

[RMS 42]
nz=42.880000	0

[RMS 75]
nz=1020.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 60]
nz=4.300000	0

[RMS 88]
nz=5.800000	0

[RMS 74]
nz=4.800000	0

[RMS 97]
nz=0.800000	0

[RMS 86]
nz=1.600000	0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	2-02 0290-1
na=Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm
jm=t
nu=  16
nsn=
op=0
ob=0.653

[RMS 42]
nz=35.720000	0

[RMS 27]
nz=1002.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 60]
nz=3.600000	0

[RMS 88]
nz=4.750000	0

[RMS 74]
nz=4.030000	0

[RMS 97]
nz=0.720000	0

[RMS 86]
nz=1.300000	0

[ELEMENT 1]
na=Izolacja fundamentów, wykończenie podmurówki
id=20
nu=3
nsn=

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	2-02 0604-2
na=Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
jm=m2
nu=  17
nsn=
op=0
ob=150.39

[RMS 125]
nz=0.190700	0

[RMS 52]
nz=0.334100	0

[RMS 112]
nz=4.500000	0

[RMS 140]
nz=3.000000	0

[RMS 116]
nz=2.300000	0

[RMS 14]
nz=0.300000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.013600	0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	2-02 0602-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa - Dysperbit (1,15 kg/m2)
jm=m2
nu=  18
nsn=
op=0
ob=120.46

[RMS 125]
nz=0.030700	0

[RMS 52]
nz=0.032800	0

[RMS 168]
nz=1.150000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000400	0

[RMS 97]
nz=0.000500	0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	2-02 0602-2
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - Dysperbit (1,15 kg/m2)
jm=m2
nu=  19
nsn=
op=0
ob=120.46

[RMS 125]
nz=0.028400	0

[RMS 52]
nz=0.030300	0

[RMS 168]
nz=1.150000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000400	0

[RMS 97]
nz=0.000400	0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNR	2-02 0603-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa - Dysperbit (1,15 kg/m2)
jm=m2
nu=  20
nsn=
op=0
ob=450.89

[RMS 125]
nz=0.047100	0

[RMS 52]
nz=0.049500	0

[RMS 168]
nz=1.150000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000500	0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	2-02 0603-2
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę - Dysperbit (1,15 kg/m2)
jm=m2
nu=  21
nsn=
op=0
ob=450.89

[RMS 125]
nz=0.039900	0

[RMS 52]
nz=0.042100	0

[RMS 168]
nz=1.150000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000400	0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNRW	2-02 0608-8
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 10 cm, pionowe, na lepiku
jm=m2
nu=  22
nsn=
op=0
ob=119.3

[RMS 170]
nz=0.296000	0

[RMS 168]
nz=0.350000	0

[RMS 12]
nz=0.105000	0

[RMS 140]
nz=1.850000	0

[RMS 112]
nz=3.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.007500	0

[RMS 86]
nz=0.012200	0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	2-02 0616-4
na=Izolacje z foli kubełkowej
jm=m2
nu=  23
nsn=
op=0
ob=86.32

[RMS 46]
nz=0.138900	0

[RMS 155]
nz=1.150000	0

[RMS 36]
nz=1.000000	0

[RMS 25]
nz=2.500000	0

[RMS 97]
nz=0.004300	0

[RMS 83]
nz=0.001100	0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR	17 2609-6
na=Analogia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
jm=m2
nu=  24
nsn=
op=0
ob=21.58

[RMS 121]
nz=0.275000	0

[RMS 177]
nz=0.275000	0

[RMS 170]
nz=0.061200	0

[RMS 89]
nz=5.000000	0

[RMS 122]
nz=1.135000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.007000	0

[RMS 73]
nz=0.005200	0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	23 0933-1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
jm=m2
nu=  25
nsn=
op=0
ob=21.58

[RMS 121]
nz=0.080800	0

[RMS 52]
nz=0.024200	0

[RMS 32]
nz=0.300000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000400	0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	23 0933-2
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200
jm=m2
nu=  26
nsn=
op=0
ob=21.58

[RMS 121]
nz=0.470600	0

[RMS 52]
nz=0.028000	0

[RMS 63]
nz=3.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.006400	0

[RMS 73]
nz=0.009000	0

[ELEMENT 1]
na=Podbudowa pod posadzkę na gruncie
id=31
nu=4
nsn=

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	2-02 1101-7
na=Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
jm=m3
nu=  27
nsn=
op=0
ob=185.6

[RMS 52]
nz=4.320000	0

[RMS 80]
nz=1.080000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	2-02 1101-1
na=Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B15 podawany pompą
jm=m3
nu=  28
nsn=
op=0
ob=92.8

[RMS 188]
nz=1.800000	0

[RMS 52]
nz=1.100000	0

[RMS 1]
nz=1.030000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.100000	0

[ELEMENT 1]
na=Ściany nośne i działowe
id=34
nu=5
nsn=

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNRW	2-02 0604-2
na=Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco - pod mur
jm=m2
nu=  29
nsn=
op=0
ob=42.5

[RMS 170]
nz=0.525000	0

[RMS 78]
nz=0.300000	0

[RMS 140]
nz=3.000000	0

[RMS 199]
nz=2.300000	0

[RMS 112]
nz=4.500000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.013600	0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNRW	2-02 0109-1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5·m, z bloczków z betonu komórkowego, bloczek 49·cm, ściana grubości 24·cm
jm=m2
nu=  30
nsn=
op=0
ob=752.3

[RMS 170]
nz=1.160000	0

[RMS 55]
nz=8.100000	0

[RMS 134]
nz=0.022000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-02 0121-3
na=Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm
jm=m2
nu=  31
nsn=
op=0
ob=104.4

[RMS 87]
nz=0.090000	0

[RMS 59]
nz=0.450000	0

[RMS 52]
nz=0.250000	0

[RMS 194]
nz=8.200000	0

[RMS 134]
nz=0.010000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.070000	0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNRW	2-02 0132-5
na=Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
jm=m
nu=  32
nsn=
op=0
ob=15

[RMS 170]
nz=0.200000	0

[RMS 23]
nz=1.020000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.020000	0

[ELEMENT 1]
na=Elementy żelbetowe
id=39
nu=6
nsn=

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	2-02 0208-4
na=Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą
jm=m3
nu=  33
nsn=
op=0
ob=6.37

[RMS 188]
nz=0.573400	0

[RMS 87]
nz=16.580000	0

[RMS 52]
nz=8.760000	0

[RMS 90]
nz=1.020000	0

[RMS 72]
nz=0.084000	0

[RMS 163]
nz=0.090000	0

[RMS 43]
nz=2.400000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 15]
nz=0.090000	0

[RMS 73]
nz=0.220000	0

[RMS 97]
nz=1.541600	0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNRW	2-02 0211-1
na=Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m
jm=m3
nu=  34
nsn=
op=0
ob=6.04

[RMS 170]
nz=19.300000	0

[RMS 90]
nz=1.020000	0

[RMS 150]
nz=0.020000	0

[RMS 43]
nz=0.630000	0

[RMS 69]
nz=1.800000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=1.750000	0

[RMS 73]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNRW	2-02 0211-4
na=Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3·m
jm=m3
nu=  35
nsn=
op=0
ob=20.86

[RMS 170]
nz=17.800000	0

[RMS 90]
nz=1.020000	0

[RMS 150]
nz=0.018000	0

[RMS 26]
nz=0.009000	0

[RMS 43]
nz=0.580000	0

[RMS 69]
nz=2.500000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=1.780000	0

[RMS 73]
nz=0.070000	0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNRW	2-02 0210-5
na=Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16·m/m2, beton podawany pompą
jm=m3
nu=  36
nsn=
op=0
ob=4.04

[RMS 170]
nz=32.720000	0

[RMS 90]
nz=1.020000	0

[RMS 171]
nz=0.032000	0

[RMS 150]
nz=0.175000	0

[RMS 26]
nz=0.115000	0

[RMS 43]
nz=8.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=2.143200	0

[RMS 73]
nz=0.340000	0

[RMS 15]
nz=0.080000	0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNRW	2-02 0217-1
na=Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą
jm=m2
nu=  37
nsn=
op=0
ob=103

[RMS 170]
nz=1.768000	0

[RMS 90]
nz=0.082000	0

[RMS 171]
nz=0.002030	0

[RMS 150]
nz=0.004390	0

[RMS 26]
nz=0.001000	0

[RMS 43]
nz=0.274000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.063920	0

[RMS 73]
nz=0.013400	0

[RMS 15]
nz=0.009600	0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNRW	2-02 0217-5
na=Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
jm=m2
nu=  38
nsn=
op=0
ob=103
krn=6

[RMS 170]
nz=0.009500	0

[RMS 90]
nz=0.010200	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.007190	0

[RMS 15]
nz=0.001000	0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	2-02 0290-2
na=Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
jm=t
nu=  39
nsn=
op=0
ob=6.787

[RMS 42]
nz=42.880000	0

[RMS 75]
nz=1020.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 60]
nz=4.300000	0

[RMS 88]
nz=5.800000	0

[RMS 74]
nz=4.800000	0

[RMS 97]
nz=0.800000	0

[RMS 73]
nz=1.600000	0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	2-02 0290-1
na=Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm
jm=t
nu=  40
nsn=
op=0
ob=0.451

[RMS 42]
nz=35.720000	0

[RMS 27]
nz=1002.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 60]
nz=3.600000	0

[RMS 88]
nz=4.750000	0

[RMS 74]
nz=4.030000	0

[RMS 97]
nz=0.720000	0

[RMS 73]
nz=1.300000	0

[ELEMENT 1]
na=Dach - konstrukcja + pokrycie - sala
id=48
nu=7
nsn=

[POZYCJA]
id=49
na=Dostarczenie i montaż prefabrykowanej drewnianej konstrukcji więźby dachowej
jm=m2
nu=  41
nsn=
op=0
ob=729.7

[RMS 101]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	15 0517-1
na=Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
jm=m2
nu=  42
uw=Wydanie:  IGM wyd.III 20001310
nsn=
op=0
ob=729.7

[RMS 46]
nz=0.163300	0

[RMS 71]
nz=1.300000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	1
op=M

[RMS 97]
nz=0.000100	0

[RMS 86]
nz=0.000500	0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	2-02 0410-4
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm - kontrłaty 20% łacenia
jm=m2
nu=  43
nsn=
op=0
ob=729.7
krn=0.2

[RMS 87]
nz=0.230000	0

[RMS 52]
nz=0.020000	0

[RMS 181]
nz=0.006000	0

[RMS 43]
nz=0.070000	0

[RMS 133]
nz=0.008000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.010000	0

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	2-02 0410-4
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ok. 50 cm
jm=m2
nu=  44
nsn=
op=0
ob=729.7
krn=0.5

[RMS 87]
nz=0.230000	0

[RMS 52]
nz=0.020000	0

[RMS 181]
nz=0.006000	0

[RMS 43]
nz=0.070000	0

[RMS 133]
nz=0.008000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.010000	0

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNRW	03 0511-1
na=Analogia - montaż deski czołowej okapu
jm=m
nu=  45
nsn=
op=0
ob=57.3

[RMS 170]
nz=0.260000	0

[RMS 31]
nz=0.007500	0

[RMS 189]
nz=0.040000	0

[RMS 9]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=54
pd=	NNRNKB	2-02 0535-4
na=Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, dachy ponad 100·m2
jm=m2
nu=  46
nsn=
op=0
ob=729.7

[RMS 33]
nz=0.440000	0

[RMS 52]
nz=0.030000	0

[RMS 11]
nz=1.060000	0

[RMS 53]
nz=7.210000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.007000	0

[RMS 73]
nz=0.007000	0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	2-02 0410-1
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy - okapy
jm=m2
nu=  47
nsn=
op=0
ob=78.8

[RMS 87]
nz=0.280000	0

[RMS 52]
nz=0.030000	0

[RMS 158]
nz=0.026000	0

[RMS 43]
nz=0.080000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.030000	0

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	2-02 0506-2
na=Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
jm=m2
nu=  48
nsn=
op=0
ob=82.3

[RMS 33]
nz=0.984300	0

[RMS 52]
nz=0.959400	0

[RMS 173]
nz=1.050000	0

[RMS 145]
nz=0.001000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 114]
nz=0.006900	0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNRW	2-02 0522-2
na=Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha powlekana
jm=m
nu=  49
nsn=
op=0
ob=57.3

[RMS 170]
nz=0.455000	0

[RMS 103]
nz=1.030000	0

[RMS 127]
nz=0.019000	0

[RMS 175]
nz=2.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.003200	0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNRW	2-02 0529-1
na=Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·12·cm, blacha powlekana
jm=m
nu=  50
nsn=
op=0
ob=35

[RMS 170]
nz=0.513000	0

[RMS 187]
nz=1.030000	0

[RMS 127]
nz=0.003000	0

[RMS 157]
nz=0.330000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.002400	0

[POZYCJA]
id=59
pd=	ORGB	2-02 0539-4
na=Analogia - montaż barier śniegowych
jm=m
nu=  51
nsn=
op=0
ob=57.3

[RMS 33]
nz=0.150000	0

[RMS 52]
nz=0.010000	0

[RMS 77]
nz=1.050000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.001000	0

[RMS 73]
nz=0.001000	0

[ELEMENT 1]
na=Czoło wiązarów - przygotowanie pod elewację - sala
id=60
nu=8
nsn=

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	2-02 0410-3
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm - konstrukcja pod płyty OSB
jm=m2
nu=  52
nsn=
op=0
ob=38.19

[RMS 87]
nz=0.280000	0

[RMS 52]
nz=0.020000	0

[RMS 181]
nz=0.006000	0

[RMS 43]
nz=0.090000	0

[RMS 85]
nz=0.010000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.020000	0

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNR	15 0517-1
na=Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
jm=m2
nu=  53
uw=Wydanie:  IGM wyd.III 20001310
nsn=
op=0
ob=38.19

[RMS 46]
nz=0.163300	0

[RMS 71]
nz=1.300000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	1
op=M

[RMS 97]
nz=0.000100	0

[RMS 86]
nz=0.000500	0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	21 4004-7
na=Analogia - Montaż płyt OSB gr. 22 mm na czole wiązarów
jm=m2
nu=  54
nsn=
op=0
ob=38.19

[RMS 87]
nz=0.260000	0

[RMS 119]
nz=1.050000	0

[RMS 93]
nz=0.210000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[RMS 73]
nz=0.010000	0

[ELEMENT 1]
na=Dach - konstrukcja + pokrycie - przewiązka
id=64
nu=9
nsn=

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	2-02 0404-5
na=Analogia - Więźby dachowe, z tarcicy nasyconej
jm=m2
nu=  55
nsn=
op=0
ob=34.47

[RMS 87]
nz=0.580000	0

[RMS 61]
nz=0.580000	0

[RMS 52]
nz=0.060000	0

[RMS 153]
nz=0.028000	0

[RMS 118]
nz=0.008000	0

[RMS 43]
nz=0.270000	0

[RMS 64]
nz=0.002000	0

[RMS 8]
nz=0.040000	0

[RMS 7]
nz=0.040000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.030000	0

[RMS 97]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	15 0517-1
na=Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
jm=m2
nu=  56
uw=Wydanie:  IGM wyd.III 20001310
nsn=
op=0
ob=34.47

[RMS 46]
nz=0.163300	0

[RMS 71]
nz=1.300000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	1
op=M

[RMS 97]
nz=0.000100	0

[RMS 86]
nz=0.000500	0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	2-02 0410-4
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm - kontrłaty 20% łacenia
jm=m2
nu=  57
nsn=
op=0
ob=34.47
krn=0.2

[RMS 87]
nz=0.230000	0

[RMS 52]
nz=0.020000	0

[RMS 181]
nz=0.006000	0

[RMS 43]
nz=0.070000	0

[RMS 133]
nz=0.008000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.010000	0

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNR	2-02 0410-4
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ok. 50 cm
jm=m2
nu=  58
nsn=
op=0
ob=34.47
krn=0.5

[RMS 87]
nz=0.230000	0

[RMS 52]
nz=0.020000	0

[RMS 181]
nz=0.006000	0

[RMS 43]
nz=0.070000	0

[RMS 133]
nz=0.008000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.010000	0

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNRW	03 0511-1
na=Analogia - montaż deski czołowej okapu
jm=m
nu=  59
nsn=
op=0
ob=10.4

[RMS 170]
nz=0.260000	0

[RMS 31]
nz=0.007500	0

[RMS 189]
nz=0.040000	0

[RMS 9]
nz=1.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=70
pd=	NNRNKB	2-02 0535-4
na=Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, dachy ponad 100·m2
jm=m2
nu=  60
nsn=
op=0
ob=34.47

[RMS 33]
nz=0.440000	0

[RMS 52]
nz=0.030000	0

[RMS 11]
nz=1.060000	0

[RMS 53]
nz=7.210000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.007000	0

[RMS 73]
nz=0.007000	0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	2-02 0410-1
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy - okapy
jm=m2
nu=  61
nsn=
op=0
ob=6

[RMS 87]
nz=0.280000	0

[RMS 52]
nz=0.030000	0

[RMS 158]
nz=0.026000	0

[RMS 43]
nz=0.080000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.030000	0

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	2-02 0506-2
na=Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
jm=m2
nu=  62
nsn=
op=0
ob=12.4

[RMS 33]
nz=0.984300	0

[RMS 52]
nz=0.959400	0

[RMS 173]
nz=1.050000	0

[RMS 145]
nz=0.001000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 114]
nz=0.006900	0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNRW	2-02 0522-2
na=Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha powlekana
jm=m
nu=  63
nsn=
op=0
ob=10.4

[RMS 170]
nz=0.455000	0

[RMS 103]
nz=1.030000	0

[RMS 127]
nz=0.019000	0

[RMS 175]
nz=2.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.003200	0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNRW	2-02 0529-1
na=Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·12·cm, blacha powlekana
jm=m
nu=  64
nsn=
op=0
ob=5

[RMS 170]
nz=0.513000	0

[RMS 187]
nz=1.030000	0

[RMS 127]
nz=0.003000	0

[RMS 157]
nz=0.330000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.002400	0

[POZYCJA]
id=75
pd=	ORGB	2-02 0539-4
na=Analogia - montaż barier śniegowych
jm=m
nu=  65
nsn=
op=0
ob=10.4

[RMS 33]
nz=0.150000	0

[RMS 52]
nz=0.010000	0

[RMS 77]
nz=1.050000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.001000	0

[RMS 73]
nz=0.001000	0

[ELEMENT 1]
na=Stropodach - pokrycie nad częścią zaplecza
id=76
nu=10
nsn=

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  66
nsn=
op=0
ob=23.9

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 4]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	2-02 0609-3
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - 10 cm x 3
jm=m2
nu=  67
nsn=
op=0
ob=23.9
krn=3

[RMS 125]
nz=0.081900	0

[RMS 52]
nz=0.007200	0

[RMS 154]
nz=0.105000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.004700	0

[RMS 97]
nz=0.003200	0

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  68
nsn=
op=0
ob=23.9

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 4]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNR	2-02 1102-1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro
jm=m2
nu=  69
nsn=
op=0
ob=23.9

[RMS 188]
nz=0.271400	0

[RMS 52]
nz=0.085000	0

[RMS 112]
nz=0.120000	0

[RMS 16]
nz=0.070000	0

[RMS 145]
nz=0.020600	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000300	0

[RMS 97]
nz=0.030900	0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNR	2-02 1102-3
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
jm=m2
nu=  70
nsn=
op=0
ob=23.9
krn=4

[RMS 188]
nz=0.028400	0

[RMS 52]
nz=0.043200	0

[RMS 145]
nz=0.010500	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.015800	0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNR	2-02 1106-7
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
jm=m2
nu=  71
nsn=
op=0
ob=23.9

[RMS 197]
nz=0.068000	0

[RMS 52]
nz=0.006000	0

[RMS 82]
nz=1.020000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 114]
nz=0.001700	0

[RMS 97]
nz=0.001100	0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	17 2609-1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
jm=m2
nu=  72
nsn=
op=0
ob=10.7

[RMS 121]
nz=0.615000	0

[RMS 177]
nz=0.615000	0

[RMS 170]
nz=0.099000	0

[RMS 113]
nz=0.105000	0

[RMS 89]
nz=6.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.013500	0

[RMS 73]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	17 2609-4
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
jm=szt
nu=  73
nsn=
op=0
ob=43

[RMS 177]
nz=0.008400	0

[RMS 170]
nz=0.055700	0

[RMS 182]
nz=1.040000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.000200	0

[RMS 73]
nz=0.000200	0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNR	17 2609-6
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
jm=m2
nu=  74
nsn=
op=0
ob=10.7

[RMS 121]
nz=0.275000	0

[RMS 177]
nz=0.275000	0

[RMS 170]
nz=0.061200	0

[RMS 89]
nz=5.000000	0

[RMS 122]
nz=1.135000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.007000	0

[RMS 73]
nz=0.005200	0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNRW	2-02 0503-1
na=Analogia - Pokrycie dachów papą w 3 warstwach
jm=m2
nu=  75
nsn=
op=0
ob=40.5

[RMS 170]
nz=0.483000	0

[RMS 30]
nz=3.500000	0

[RMS 140]
nz=5.700000	0

[RMS 112]
nz=6.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.009300	0

[RMS 73]
nz=0.028700	0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	2-02 0506-2
na=Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
jm=m2
nu=  76
nsn=
op=0
ob=13.1

[RMS 33]
nz=0.984300	0

[RMS 52]
nz=0.959400	0

[RMS 173]
nz=1.050000	0

[RMS 145]
nz=0.001000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 114]
nz=0.006900	0

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNNRS	04 0207-3
na=Analogia - Wpust dachowy kątowy fi 125 mm
jm=szt
nu=  77
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 170]
nz=2.050000	0

[RMS 54]
nz=1.000000	0

[RMS 9]
nz=10.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.080000	0

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNRW	2-02 0531-4
na=Rury spustowe z PVC, Fi·110·mm
jm=m
nu=  78
nsn=
op=0
ob=6.8

[RMS 170]
nz=0.310000	0

[RMS 152]
nz=1.010000	0

[RMS 186]
nz=0.560000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.002000	0

[ELEMENT 1]
na=Ocieplenie elewacji
id=90
nu=11
nsn=

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	2-02 1604-1
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe
jm=m2
nu=  79
nsn=
op=0
ob=649.7

[RMS 164]
nz=0.378200	0

[RMS 52]
nz=0.170000	0

[RMS 137]
nz=0.014100	0

[RMS 108]
nz=0.000400	0

[RMS 165]
nz=0.000200	0

[RMS 117]
nz=0.000030	0

[RMS 96]
nz=0.000180	0

[RMS 72]
nz=0.000020	0

[RMS 37]
nz=0.012000	0

[RMS 149]
nz=0.009000	0

[RMS 10]
nz=0.007000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 84]
nz=0.156000	0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR	23 2613-1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm, przyklejenie płyt do ścian
jm=m2
nu=  80
nsn=
op=0
ob=216.9

[RMS 121]
nz=0.666000	0

[RMS 177]
nz=0.666000	0

[RMS 52]
nz=0.106000	0

[RMS 105]
nz=1.050000	0

[RMS 141]
nz=6.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.018000	0

[RMS 73]
nz=0.014200	0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	23 2613-3
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu
jm=szt
nu=  81
nsn=
op=0
ob=114.4

[RMS 177]
nz=0.008400	0

[RMS 52]
nz=0.026300	0

[RMS 47]
nz=1.040000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.000200	0

[RMS 73]
nz=0.000200	0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	23 2613-6
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany
jm=m2
nu=  82
nsn=
op=0
ob=114.4

[RMS 121]
nz=0.280300	0

[RMS 177]
nz=0.280300	0

[RMS 52]
nz=0.062400	0

[RMS 141]
nz=6.000000	0

[RMS 122]
nz=1.135000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.008000	0

[RMS 73]
nz=0.005900	0

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNR	17 2609-1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
jm=m2
nu=  83
nsn=
op=0
ob=579.6

[RMS 121]
nz=0.615000	0

[RMS 177]
nz=0.615000	0

[RMS 170]
nz=0.099000	0

[RMS 17]
nz=0.155000	0

[RMS 178]
nz=6.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.013500	0

[RMS 73]
nz=0.010000	0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNR	17 2609-4
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
jm=szt
nu=  84
nsn=
op=0
ob=2318

[RMS 177]
nz=0.008400	0

[RMS 170]
nz=0.055700	0

[RMS 47]
nz=1.040000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.000200	0

[RMS 73]
nz=0.000200	0

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNR	17 2609-6
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
jm=m2
nu=  85
nsn=
op=0
ob=579.6

[RMS 121]
nz=0.275000	0

[RMS 177]
nz=0.275000	0

[RMS 170]
nz=0.061200	0

[RMS 178]
nz=5.000000	0

[RMS 122]
nz=1.135000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.007000	0

[RMS 73]
nz=0.005200	0

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNR	17 2609-8
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
jm=mb
nu=  86
nsn=
op=0
ob=195.9

[RMS 121]
nz=0.106700	0

[RMS 177]
nz=0.106700	0

[RMS 170]
nz=0.006600	0

[RMS 89]
nz=0.900000	0

[RMS 50]
nz=1.176000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.000700	0

[RMS 73]
nz=0.000500	0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNR	23 0933-1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
jm=m2
nu=  87
nsn=
op=0
ob=694

[RMS 121]
nz=0.080800	0

[RMS 52]
nz=0.024200	0

[RMS 32]
nz=0.300000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000400	0

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNR	23 0933-2
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200
jm=m2
nu=  88
nsn=
op=0
ob=694

[RMS 121]
nz=0.470600	0

[RMS 52]
nz=0.028000	0

[RMS 63]
nz=3.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 76]
nz=0.006400	0

[RMS 73]
nz=0.009000	0

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNR	2-02 0506-2
na=Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
jm=m2
nu=  89
nsn=
op=0
ob=7.95

[RMS 33]
nz=0.984300	0

[RMS 52]
nz=0.959400	0

[RMS 173]
nz=1.050000	0

[RMS 145]
nz=0.001000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 114]
nz=0.006900	0

[ELEMENT 1]
na=Stolarka okienna i drzwiowa
id=102
nu=12
nsn=

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNR	19 1023-11
na=Analogia - Okna EI30, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  90
nsn=
op=0
ob=12.6

[RMS 164]
nz=2.860000	0

[RMS 67]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.400000	0

[RMS 159]
nz=0.250000	0

[RMS 166]
nz=0.050000	0

[RMS 198]
nz=1.840000	0

[RMS 139]
nz=3.310000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.040000	0

[RMS 73]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNR	19 1023-11
na=Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  91
nsn=
op=0
ob=3.15

[RMS 164]
nz=2.860000	0

[RMS 18]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.400000	0

[RMS 174]
nz=0.250000	0

[RMS 166]
nz=0.050000	0

[RMS 198]
nz=1.840000	0

[RMS 139]
nz=3.310000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.040000	0

[RMS 73]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNR	19 1023-11
na=Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - szkło bezpieczne
jm=m2
nu=  92
nsn=
op=0
ob=24

[RMS 164]
nz=2.860000	0

[RMS 49]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.400000	0

[RMS 174]
nz=0.250000	0

[RMS 166]
nz=0.050000	0

[RMS 198]
nz=1.840000	0

[RMS 139]
nz=3.310000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.040000	0

[RMS 73]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR	2-02 0129-2
na=Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych
jm=mb
nu=  93
nsn=
op=0
ob=26.5

[RMS 162]
nz=1.640000	0

[RMS 52]
nz=0.480000	0

[RMS 39]
nz=1.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.110000	0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNR	19 1024-8
na=Analogia - Drzwi aluminiowe zewn. EI30, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  94
nsn=
op=0
ob=3.23

[RMS 164]
nz=2.060000	0

[RMS 184]
nz=1.040000	0

[RMS 123]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.760000	0

[RMS 174]
nz=0.240000	0

[RMS 97]
nz=0.050000	0

[RMS 81]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR	19 1024-8
na=Analogia - Drzwi aluminiowe wewn. EI30, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  95
nsn=
op=0
ob=3.12

[RMS 164]
nz=2.060000	0

[RMS 184]
nz=1.040000	0

[RMS 151]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.760000	0

[RMS 174]
nz=0.240000	0

[RMS 97]
nz=0.050000	0

[RMS 81]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	19 1024-8
na=Analogia - Drzwi wewnętrzne EI30, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  96
nsn=
op=0
ob=4.1

[RMS 164]
nz=2.060000	0

[RMS 184]
nz=1.040000	0

[RMS 124]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.760000	0

[RMS 174]
nz=0.240000	0

[RMS 97]
nz=0.050000	0

[RMS 81]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	19 1024-8
na=Drzwi aluminiowe wewn., dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  97
nsn=
op=0
ob=6.56

[RMS 164]
nz=2.060000	0

[RMS 184]
nz=1.040000	0

[RMS 65]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.760000	0

[RMS 174]
nz=0.240000	0

[RMS 97]
nz=0.050000	0

[RMS 81]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNR	19 1024-7
na=Drzwi aluminiowe zewn., jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  98
nsn=
op=0
ob=2.26

[RMS 164]
nz=1.940000	0

[RMS 184]
nz=0.740000	0

[RMS 167]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=5.560000	0

[RMS 174]
nz=0.280000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.050000	0

[RMS 73]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNR	2-02 1017-2
na=Analogia - Dostarczenie i montaz drzwi - płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2, łącznie z ościeżnicą
jm=m2
nu=  99
nsn=
op=0
ob=22.35

[RMS 52]
nz=0.100000	0

[RMS 6]
nz=0.270000	0

[RMS 169]
nz=1.000000	0

[RMS 114]
nz=0.020000	0

[RMS 97]
nz=0.010000	0

[ELEMENT 1]
na=Posadzka na gruncie - sala
id=113
nu=13
nsn=

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNRW	2-02 0604-3
na=Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na gorąco, 1·warstwa
jm=m2
nu=  100
nsn=
op=0
ob=513.92

[RMS 170]
nz=0.295000	0

[RMS 78]
nz=0.300000	0

[RMS 140]
nz=1.600000	0

[RMS 13]
nz=1.150000	0

[RMS 112]
nz=2.600000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.009800	0

[RMS 73]
nz=0.007700	0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNRW	2-02 0604-4
na=Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na gorąco, dodatek za każdą następną warstwę
jm=m2
nu=  101
nsn=
op=0
ob=513.92

[RMS 170]
nz=0.135000	0

[RMS 140]
nz=1.300000	0

[RMS 13]
nz=1.150000	0

[RMS 112]
nz=2.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.006700	0

[RMS 73]
nz=0.005900	0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  102
nsn=
op=0
ob=513.92

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 196]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNR	2-02 0609-3
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - 10 cm
jm=m2
nu=  103
nsn=
op=0
ob=513.92

[RMS 125]
nz=0.081900	0

[RMS 52]
nz=0.007200	0

[RMS 154]
nz=0.105000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.004700	0

[RMS 97]
nz=0.003200	0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  104
nsn=
op=0
ob=513.92

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 196]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNR	2-02 1102-1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro
jm=m2
nu=  105
nsn=
op=0
ob=513.92

[RMS 188]
nz=0.271400	0

[RMS 52]
nz=0.085000	0

[RMS 112]
nz=0.120000	0

[RMS 16]
nz=0.070000	0

[RMS 145]
nz=0.020600	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000300	0

[RMS 97]
nz=0.030900	0

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNR	2-02 1102-3
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
jm=m2
nu=  106
nsn=
op=0
ob=513.92
krn=8

[RMS 188]
nz=0.028400	0

[RMS 52]
nz=0.043200	0

[RMS 145]
nz=0.010500	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.015800	0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNR	2-02 0290-1
na=Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm - siatka fi 6 oczko 15x15 cm
jm=t
nu=  107
nsn=
op=0
ob=1.517

[RMS 42]
nz=35.720000	0

[RMS 27]
nz=1002.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 60]
nz=3.600000	0

[RMS 88]
nz=4.750000	0

[RMS 74]
nz=4.030000	0

[RMS 97]
nz=0.720000	0

[RMS 73]
nz=1.300000	0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  108
nsn=
op=0
ob=513.92

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 196]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=123
na=Dostarczenie i wykonanie podłogi sportowej na ruszcie wraz z olistwowaniem 
jm=m2
nu=  109
nsn=
op=0
ob=513.92

[RMS 115]
nz=1.000000	0

[ELEMENT 1]
na=Sufit podwieszany, ocieplenie - sala 
id=124
nu=14
nsn=

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNR	2-02 0613-3
na=Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa - 20 cm 
jm=m2
nu=  110
nsn=
op=0
ob=527.94

[RMS 125]
nz=0.071400	0

[RMS 52]
nz=0.019300	0

[RMS 136]
nz=1.050000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.008900	0

[RMS 97]
nz=0.007700	0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNNR	02 0603-1
na=Analogia - paroizolacja z folii
jm=m2
nu=  111
nsn=
op=0
ob=527.94

[RMS 170]
nz=0.083200	0

[RMS 172]
nz=1.190000	0

[RMS 9]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.004500	0

[POZYCJA]
id=127
pd=	NNRNKB	2-02 2030-2
na=Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe
jm=m2
nu=  112
nsn=
op=0
ob=513.92

[RMS 109]
nz=1.230000	0

[RMS 2]
nz=1.210000	0

[RMS 24]
nz=2.080000	0

[RMS 94]
nz=5.180000	0

[RMS 143]
nz=2.620000	0

[RMS 200]
nz=3.120000	0

[RMS 135]
nz=30.600000	0

[RMS 111]
nz=2.400000	0

[RMS 161]
nz=0.440000	0

[RMS 132]
nz=1.730000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.053000	0

[RMS 73]
nz=0.025000	0

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNNR	02 1402-3
na=Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne
jm=m2
nu=  113
nsn=
op=0
ob=513.92

[RMS 170]
nz=0.175000	0

[RMS 44]
nz=0.373000	0

[RMS 9]
nz=2.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNR	2-02 1611-1
na=Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe
jm=kolumna
nu=  114
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 164]
nz=2.520000	0

[RMS 52]
nz=2.080000	0

[RMS 110]
nz=0.070000	0

[RMS 165]
nz=0.020000	0

[RMS 117]
nz=0.007000	0

[RMS 96]
nz=0.002000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 131]
nz=1.300000	0

[POZYCJA]
id=130
na=Dodatek za przestawienie rusztowania
jm=przesta
nu=  115
nsn=
op=0
ob=40

[RMS 191]
nz=0.600000	0

[RMS 57]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=131
na=Czas pracy rusztowań
jm=m-g
nu=  116
nsn=
op=0
ob=360

[RMS 57]
nz=1.000000	0

[ELEMENT 1]
na=Tynki wewnętrzne, malowanie - sala
id=132
nu=15
nsn=

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNR BC	01 0303-2
na=Analogia - Tynki wewnętrzne, na ścianach, 1-warstwowe, tynki nakładane maszynowo z silosu, grubości 10·mm, obróbka zacierana na gładko
jm=m2
nu=  117
nsn=
op=0
ob=506.1

[RMS 170]
nz=0.280000	0

[RMS 92]
nz=11.000000	0

[RMS 176]
nz=0.035000	0

[RMS 9]
nz=1.000000	0
op=M

[RMS 146]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNR	2-02 1505-3
na=Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem, 2-krotne
jm=m2
nu=  118
nsn=
op=0
ob=506.1

[RMS 107]
nz=0.108300	0

[RMS 52]
nz=0.067300	0

[RMS 192]
nz=0.276000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000300	0

[ELEMENT 1]
na=Posadzka na gruncie - zaplecze
id=135
nu=16
nsn=

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  119
nsn=
op=0
ob=100.07

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 196]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNR	2-02 0609-3
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - 10 cm
jm=m2
nu=  120
nsn=
op=0
ob=100.07

[RMS 125]
nz=0.081900	0

[RMS 52]
nz=0.007200	0

[RMS 154]
nz=0.105000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.004700	0

[RMS 97]
nz=0.003200	0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  121
nsn=
op=0
ob=100.07

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 196]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNR	2-02 1102-1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro
jm=m2
nu=  122
nsn=
op=0
ob=100.07

[RMS 188]
nz=0.271400	0

[RMS 52]
nz=0.085000	0

[RMS 112]
nz=0.120000	0

[RMS 16]
nz=0.070000	0

[RMS 145]
nz=0.020600	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000300	0

[RMS 97]
nz=0.030900	0

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNR	2-02 1102-3
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
jm=m2
nu=  123
nsn=
op=0
ob=100.07
krn=4

[RMS 188]
nz=0.028400	0

[RMS 52]
nz=0.043200	0

[RMS 145]
nz=0.010500	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.015800	0

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	2-02 1106-7
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
jm=m2
nu=  124
nsn=
op=0
ob=100.07

[RMS 197]
nz=0.068000	0

[RMS 52]
nz=0.006000	0

[RMS 82]
nz=1.020000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 114]
nz=0.001700	0

[RMS 97]
nz=0.001100	0

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNR	2-02 1118-8
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła
jm=m2
nu=  125
nsn=
op=0
ob=100.07

[RMS 197]
nz=0.761700	0

[RMS 52]
nz=0.190400	0

[RMS 129]
nz=1.020000	0

[RMS 56]
nz=0.400000	0

[RMS 179]
nz=4.750000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.027000	0

[RMS 97]
nz=0.031500	0

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNR	2-02 1120-3
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana
jm=m
nu=  126
nsn=
op=0
ob=77.61

[RMS 197]
nz=0.516700	0

[RMS 52]
nz=0.012900	0

[RMS 91]
nz=0.103500	0

[RMS 56]
nz=0.120000	0

[RMS 38]
nz=0.520000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.002000	0

[RMS 97]
nz=0.003500	0

[ELEMENT 1]
na=Posadzka na stropie - zaplecze
id=144
nu=17
nsn=

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  127
nsn=
op=0
ob=80.29

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 196]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNR	2-02 0609-3
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - 6 cm
jm=m2
nu=  128
nsn=
op=0
ob=80.29

[RMS 125]
nz=0.081900	0

[RMS 52]
nz=0.007200	0

[RMS 154]
nz=0.065000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.004700	0

[RMS 97]
nz=0.003200	0

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNRW	2-02 0606-1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - analogia, R = 0,2
jm=m2
nu=  129
nsn=
op=0
ob=80.29

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 170]
nz=0.360000	0

[RMS 196]
nz=1.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.011200	0

[RMS 73]
nz=0.006800	0

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNR	2-02 1102-1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro
jm=m2
nu=  130
nsn=
op=0
ob=80.29

[RMS 188]
nz=0.271400	0

[RMS 52]
nz=0.085000	0

[RMS 112]
nz=0.120000	0

[RMS 16]
nz=0.070000	0

[RMS 145]
nz=0.020600	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000300	0

[RMS 97]
nz=0.030900	0

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNR	2-02 1102-3
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
jm=m2
nu=  131
nsn=
op=0
ob=80.29
krn=4

[RMS 188]
nz=0.028400	0

[RMS 52]
nz=0.043200	0

[RMS 145]
nz=0.010500	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.015800	0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNR	2-02 1106-7
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
jm=m2
nu=  132
nsn=
op=0
ob=80.29

[RMS 197]
nz=0.068000	0

[RMS 52]
nz=0.006000	0

[RMS 82]
nz=1.020000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 114]
nz=0.001700	0

[RMS 97]
nz=0.001100	0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNR	2-02 1118-8
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła
jm=m2
nu=  133
nsn=
op=0
ob=80.29

[RMS 197]
nz=0.761700	0

[RMS 52]
nz=0.190400	0

[RMS 129]
nz=1.020000	0

[RMS 56]
nz=0.400000	0

[RMS 179]
nz=4.750000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.027000	0

[RMS 97]
nz=0.031500	0

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNR	2-02 1120-3
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana
jm=m
nu=  134
nsn=
op=0
ob=45.22

[RMS 197]
nz=0.516700	0

[RMS 52]
nz=0.012900	0

[RMS 91]
nz=0.103500	0

[RMS 56]
nz=0.120000	0

[RMS 38]
nz=0.520000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.002000	0

[RMS 97]
nz=0.003500	0

[ELEMENT 1]
na=Sufit podwieszany, ocieplenie - zaplecze
id=153
nu=18
nsn=

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR	2-02 0613-3
na=Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa - 20 cm 
jm=m2
nu=  135
nsn=
op=0
ob=84.87

[RMS 125]
nz=0.071400	0

[RMS 52]
nz=0.019300	0

[RMS 136]
nz=1.050000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.008900	0

[RMS 97]
nz=0.007700	0

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNNR	02 0603-1
na=Analogia - paroizolacja z folii
jm=m2
nu=  136
nsn=
op=0
ob=84.87

[RMS 170]
nz=0.083200	0

[RMS 172]
nz=1.190000	0

[RMS 9]
nz=3.000000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.004500	0

[POZYCJA]
id=156
pd=	NNRNKB	2-02 2030-2
na=Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe
jm=m2
nu=  137
nsn=
op=0
ob=80.29

[RMS 109]
nz=1.230000	0

[RMS 2]
nz=1.210000	0

[RMS 24]
nz=2.080000	0

[RMS 94]
nz=5.180000	0

[RMS 143]
nz=2.620000	0

[RMS 200]
nz=3.120000	0

[RMS 135]
nz=30.600000	0

[RMS 111]
nz=2.400000	0

[RMS 161]
nz=0.440000	0

[RMS 132]
nz=1.730000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.053000	0

[RMS 73]
nz=0.025000	0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNNR	02 1402-3
na=Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne
jm=m2
nu=  138
nsn=
op=0
ob=80.29

[RMS 170]
nz=0.175000	0

[RMS 44]
nz=0.373000	0

[RMS 9]
nz=2.000000	0
op=M

[ELEMENT 1]
na=Tynki wewnętrzne, malowanie, płytki na ścianach - zaplecze
id=158
nu=19
nsn=

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR BC	01 0303-2
na=Analogia - Tynki wewnętrzne, na ścianach, 1-warstwowe, tynki nakładane maszynowo z silosu, grubości 10·mm, obróbka zacierana na gładko
jm=m2
nu=  139
nsn=
op=0
ob=568.3

[RMS 170]
nz=0.280000	0

[RMS 92]
nz=11.000000	0

[RMS 176]
nz=0.035000	0

[RMS 9]
nz=1.000000	0
op=M

[RMS 146]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNR BC	01 0307-2
na=Analogia - Tynki wewnętrzne, na stropach, 1-warstwowe, tynki nakładane maszynowo z silosu, grubości 10·mm, obróbka zacierana na gładko
jm=m2
nu=  140
nsn=
op=0
ob=103.7

[RMS 170]
nz=0.330000	0

[RMS 92]
nz=11.000000	0

[RMS 176]
nz=0.035000	0

[RMS 9]
nz=1.000000	0
op=M

[RMS 146]
nz=0.030000	0

[POZYCJA]
id=161
pd=	ORGB	2-02 1134-2
na=Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
jm=m2
nu=  141
nsn=
op=0
ob=121.35

[RMS 52]
nz=0.080000	0

[RMS 148]
nz=0.220000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.002000	0

[RMS 73]
nz=0.003000	0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNR	2-02 0829-7
na=Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana 
jm=m2
nu=  142
nsn=
op=0
ob=121.35

[RMS 197]
nz=0.506900	0

[RMS 144]
nz=0.876600	0

[RMS 52]
nz=0.196200	0

[RMS 95]
nz=1.020000	0

[RMS 56]
nz=0.600000	0

[RMS 38]
nz=5.200000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.027500	0

[RMS 97]
nz=0.029500	0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNR	2-02 1505-3
na=Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem, 2-krotne
jm=m2
nu=  143
nsn=
op=0
ob=550.65

[RMS 107]
nz=0.108300	0

[RMS 52]
nz=0.067300	0

[RMS 192]
nz=0.276000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000300	0

[ELEMENT 1]
na=Dojścia - tereny utwardzone
id=164
nu=20
nsn=

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR	2-31 0101-7
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm
jm=m2
nu=  144
nsn=
op=0
ob=28.9

[RMS 41]
nz=0.499600	0

[RMS 62]
nz=0.008600	0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNR	2-31 0101-8
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości
jm=m2
nu=  145
nsn=
op=0
ob=28.9
krn=2

[RMS 41]
nz=0.096600	0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR	2-31 0114-1
na=Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
jm=m2
nu=  146
nsn=
op=0
ob=28.9

[RMS 52]
nz=0.014700	0

[RMS 41]
nz=0.002100	0

[RMS 147]
nz=0.245500	0

[RMS 128]
nz=0.020000	0

[RMS 9]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 120]
nz=0.002600	0

[RMS 193]
nz=0.018200	0

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNR	2-31 0114-7
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm
jm=m2
nu=  147
nsn=
op=0
ob=28.9

[RMS 52]
nz=0.020700	0

[RMS 41]
nz=0.009700	0

[RMS 66]
nz=0.014300	0

[RMS 160]
nz=0.169700	0

[RMS 128]
nz=0.008000	0

[RMS 9]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 120]
nz=0.002500	0

[RMS 193]
nz=0.025600	0

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNR	2-31 0114-8
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
jm=m2
nu=  148
nsn=
op=0
ob=24.6
krn=30

[RMS 52]
nz=0.001000	0

[RMS 41]
nz=0.000100	0

[RMS 160]
nz=0.021200	0

[RMS 128]
nz=0.001000	0

[RMS 9]
nz=0.500000	0
op=M

[RMS 120]
nz=0.000200	0

[RMS 193]
nz=0.001300	0

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNNR	06 0502-1
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
jm=m2
nu=  149
nsn=
op=0
ob=28.9

[RMS 170]
nz=1.020000	0

[RMS 138]
nz=1.020000	0

[RMS 99]
nz=0.076300	0

[RMS 48]
nz=0.021000	0

[RMS 9]
nz=0.200000	0
op=M

[RMS 156]
nz=0.130000	0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNRS	10 0513-6
na=Analogia - Wykonanie palisady, elementy betonowe Fi·10-12·cm
jm=m
nu=  150
nsn=
op=0
ob=15.6

[RMS 170]
nz=3.770000	0

[RMS 98]
nz=9.400000	0

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNR	2-31 0401-2
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV
jm=m
nu=  151
nsn=
op=0
ob=6.5

[RMS 41]
nz=0.148900	0

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNR	2-31 0407-4
na=Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m
nu=  152
nsn=
op=0
ob=6.5

[RMS 79]
nz=0.120200	0

[RMS 52]
nz=0.125600	0

[RMS 21]
nz=0.000100	0

[RMS 40]
nz=1.020000	0

[RMS 3]
nz=0.006000	0

[RMS 128]
nz=0.000400	0

[RMS 9]
nz=0.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNR	2-01 0415-2
na=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III - ziemia z korytowania
jm=m3
nu=  153
nsn=
op=0
ob=8.67

[RMS 52]
nz=0.357200	0

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNR	2-02 1209-1
na=Analogia - Balustrady zewnętrzne z profili stalowych z pochwytem dla niepełnosprawnych 
jm=m
nu=  154
nsn=
op=0
ob=8

[RMS 107]
nz=0.610000	0

[RMS 34]
nz=0.520000	0

[RMS 162]
nz=0.350000	0

[RMS 183]
nz=0.030000	0

[RMS 52]
nz=0.420000	0

[RMS 195]
nz=1.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.010000	0

[RMS 97]
nz=0.030000	0

[ELEMENT 1]
na=Roboty remontowo-budowlane w istniejącym budynku
id=176
nu=21
nsn=

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNR	4-01 0212-3
na=Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie schodów zewnetrznych
jm=m3
nu=  155
nsn=
op=0
ob=1.03

[RMS 52]
nz=24.760000	0

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNR	4-01 0354-4
na=Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
jm=szt
nu=  156
nsn=
op=0
ob=6

[RMS 52]
nz=1.160000	0

[POZYCJA]
id=179
pd=	KNR	4-01 0354-5
na=Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
jm=m2
nu=  157
nsn=
op=0
ob=24.73

[RMS 52]
nz=0.520000	0

[POZYCJA]
id=180
pd=	KNR	4-01 0354-12
na=Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
jm=m
nu=  158
nsn=
op=0
ob=12.9

[RMS 52]
nz=0.850000	0

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR	4-01 0535-8
na=Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m2
nu=  159
nsn=
op=0
ob=3.87

[RMS 52]
nz=0.300000	0

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNRW	2-02 0109-1
na=Analogia - Zamurowanie otworów, bloczki z betonu komórkowego, bloczek 49·cm, ściana grubości 24·cm
jm=m2
nu=  160
nsn=
op=0
ob=17.86

[RMS 170]
nz=1.160000	0

[RMS 55]
nz=8.100000	0

[RMS 134]
nz=0.022000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=183
pd=	KNR	4-01 0329-3
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
jm=m3
nu=  161
nsn=
op=0
ob=1.84

[RMS 52]
nz=8.630000	0

[POZYCJA]
id=184
pd=	KNRW	2-02 0210-5
na=Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16·m/m2, beton podawany pompą
jm=m3
nu=  162
nsn=
op=0
ob=0.3

[RMS 170]
nz=32.720000	0

[RMS 90]
nz=1.020000	0

[RMS 171]
nz=0.032000	0

[RMS 150]
nz=0.175000	0

[RMS 26]
nz=0.115000	0

[RMS 43]
nz=8.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=2.143200	0

[RMS 73]
nz=0.340000	0

[RMS 15]
nz=0.080000	0

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNR	2-02 0290-2
na=Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
jm=t
nu=  163
nsn=
op=0
ob=0.022

[RMS 42]
nz=42.880000	0

[RMS 75]
nz=1020.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 60]
nz=4.300000	0

[RMS 88]
nz=5.800000	0

[RMS 74]
nz=4.800000	0

[RMS 97]
nz=0.800000	0

[RMS 73]
nz=1.600000	0

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNRW	4-01 0711-6
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk cementowy, do 5·m2
jm=m2
nu=  164
nsn=
op=0
ob=17.68

[RMS 170]
nz=1.290000	0

[RMS 100]
nz=0.010000	0

[RMS 35]
nz=0.001800	0

[RMS 130]
nz=0.036400	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.050000	0

[RMS 106]
nz=0.040000	0

[POZYCJA]
id=187
pd=	KNR	4-01 0705-2
na=Analogia - Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pas do 30·cm
jm=m
nu=  165
nsn=
op=0
ob=36.8

[RMS 52]
nz=0.130000	0

[RMS 41]
nz=0.040000	0

[RMS 121]
nz=0.270000	0

[RMS 100]
nz=0.001600	0

[RMS 130]
nz=0.008000	0

[RMS 35]
nz=0.001400	0

[RMS 128]
nz=0.002000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 106]
nz=0.020000	0

[RMS 20]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=188
pd=	KNR	2-02 1505-3
na=Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem, 2-krotne
jm=m2
nu=  166
nsn=
op=0
ob=83.33

[RMS 107]
nz=0.108300	0

[RMS 52]
nz=0.067300	0

[RMS 192]
nz=0.276000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 73]
nz=0.000300	0

[POZYCJA]
id=189
pd=	KNR	4-01 0108-11
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
jm=m3
nu=  167
nsn=
op=0
ob=2.87

[RMS 52]
nz=0.860000	0

[RMS 51]
nz=0.500000	0

[POZYCJA]
id=190
pd=	KNR	4-01 0108-12
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
jm=m3
nu=  168
nsn=
op=0
ob=2.87
krn=4

[RMS 51]
nz=0.020000	0

[POZYCJA]
id=191
na=Utylizacja gruzu
jm=m3
nu=  169
nsn=
op=0
ob=2.87

[RMS 126]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=192
pd=	KNR	19 1023-11
na=Analogia - Okna EI30, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  170
nsn=
op=0
ob=9.45

[RMS 164]
nz=2.860000	0

[RMS 67]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.400000	0

[RMS 159]
nz=0.250000	0

[RMS 166]
nz=0.050000	0

[RMS 198]
nz=1.840000	0

[RMS 139]
nz=3.310000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.040000	0

[RMS 73]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=193
pd=	KNR	2-02 0129-2
na=Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych
jm=mb
nu=  171
nsn=
op=0
ob=6.3

[RMS 162]
nz=1.640000	0

[RMS 52]
nz=0.480000	0

[RMS 39]
nz=1.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.110000	0

[POZYCJA]
id=194
pd=	KNR	2-02 0506-2
na=Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm
jm=m2
nu=  172
nsn=
op=0
ob=1.89

[RMS 33]
nz=0.984300	0

[RMS 52]
nz=0.959400	0

[RMS 173]
nz=1.050000	0

[RMS 145]
nz=0.001000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 114]
nz=0.006900	0

[POZYCJA]
id=195
pd=	KNR	19 1024-8
na=Analogia - Drzwi zewnętrzne, stalowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach
jm=m2
nu=  173
nsn=
op=0
ob=2.05

[RMS 164]
nz=2.060000	0

[RMS 184]
nz=1.040000	0

[RMS 185]
nz=1.000000	0

[RMS 102]
nz=4.760000	0

[RMS 174]
nz=0.240000	0

[RMS 97]
nz=0.050000	0

[RMS 81]
nz=0.060000	0

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie
id=196
nu=22
nsn=

[POZYCJA]
id=197
pd=	KNR	2-01 0312-10
na=Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - pod słupki
jm=szt
nu=  174
nsn=
op=0
ob=93

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 52]
nz=1.030000	0

[POZYCJA]
id=198
pd=	KNR	2-01 0415-2
na=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
jm=m3
nu=  175
nsn=
op=0
ob=8.37

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 52]
nz=0.374000	0

[POZYCJA]
id=199
pd=	KNNR	02 0106-1
na=Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - fundamenty pod słupki ogrodzenia
jm=m3
nu=  176
nsn=
op=0
ob=8.37

[RMS 170]
nz=1.950000	0

[RMS 104]
nz=1.015000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNR	2-02 1214-5
na=Analogia - Montaż stalowego słupka ogrodzeniowego, ocynkowanego, wraz z łącznikami do cokołów 
jm=kpl
nu=  177
nsn=
op=0
ob=93

[RMS 107]
nz=0.496600	0

[RMS 34]
nz=0.084000	0

[RMS 52]
nz=0.467000	0

[RMS 70]
nz=0.224400	0

[RMS 29]
nz=1.000000	0

[RMS 28]
nz=3.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 86]
nz=0.004200	0

[POZYCJA]
id=201
pd=	KNR	2-02 0129-1
na=Analogia - Montaz prefabrykowanego cokołu ogrodzeniowego 250x20 cm
jm=szt
nu=  178
nsn=
op=0
ob=92

[RMS 162]
nz=1.470000	0

[RMS 52]
nz=0.220000	0

[RMS 68]
nz=1.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

[RMS 97]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=202
pd=	KNR	2-02 1805-11
na=Analogia - Osadzenie prefabrykowanych przęseł z paneli, ocynkowanych, gr. pręta fi 4 mm 
jm=m2
nu=  179
nsn=
op=0
ob=345

[RMS 52]
nz=0.390000	0

[RMS 45]
nz=1.000000	0

[RMS 9]
nz=1.500000	0
op=M

