[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp.z o.o.
wf=4
pr=BIMES	3.0
nan=
pe=0
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	19	8	0	0	1	1	0
prn=2	2	2	6	6	1	6	2	1
own=3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wk=0.00

[STRONA TYT]
na=Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły o
dt=15.03.2019
ni=Gmina Brzeźnica131034-114 Brzeźnica1310ul. Krakowska 1091310
nw=
nb=Wyposażenie sali gimnastycznej
nfh=1310
nk=
kln=

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Siatka do siatkówki. Siatka polipropylenowa, Grubość sznurka 3 mm,  Linka stalowa, Kolor czarny.'	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Słupki aluminiowe do siatkówki, owalne (zestaw) 120x100cm. Wykonane z profilu owalnego, Naciąg typu SLIM przesuwany w bruździe profilu słupka, Powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Odskocznia. Wymiary blatu: 1210x600 mm. Wysokość czoła odskoczni: 210 mm. Pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Obręcze do kosza uchylne z siłownikami gazowymi. System mocowania siatki przy pomocy haczyków umożliwiających łatwe jej zakładanie. Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamknięty. Certyfikat bezpieczeństwa "B"	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Materac gimnastyczny 200 x 120 x 10. Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości. Wypełnienie: pianka poliuretanowa (gęstość 25 kg/m3) o wysokiej sprężystości oraz niskiej podatności na odkształcenia. Spodnia warstwa antypoślizgowa. Boczna siatka umożliwia odprowadzenie powietrza z wnętrza materaca. Wzmocnione narożniki Waga materaca sportowego: 4 kg.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Siatki do bramek (piłka ręczna). Szerokość: 5,15 m, Wysokość: 2,05 m, Głębokość górna: 100 cm, Głębokość dolna: 120 cm, Grubość sznurka: 4mm, Kolor biały.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Ławeczka gimnastyczna 2 m. Wysokość ławeczki: 30 cm. Szerokość ławeczki: 22 cm. Nogi drewniane wyposażone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek zaokrąglone. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu ławeczki, umieszczona na spodzie belka o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Kotara z napędem elektrycznym. Szyna z układem wózków jezdnych, długość do 24 m, mocowana bezpośrednio do dźwigara.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Stojak rowerowy x 5 stanowisk. Stojak wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, kątownik 4 x 4 cm o grubości 0,4 cm, rura o 2,50 cm. Wymiary ok. szer./gł./wys. [cm]: rama: 175 x 41 x 4, stojak: 175 x 55 x 45, stanowisko (szer. opony) 5, powierzchnia ze stojącymi rowerami - w obrysie prostokąta: 200 x 180.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Ławko-wieszaki jednostronne. Wykonana z profili stalowych. Siedzisko wykonane z drewnianych listew. Posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Materac gimnastyczny 200 x 120 x 20. Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości. Wypełnienie: pianka poliuretanowa (gęstość 25 kg/m3) o wysokiej sprężystości oraz niskiej podatności na odkształcenia. Spodnia warstwa antypoślizgowa. Boczna siatka umożliwia odprowadzenie powietrza z wnętrza materaca. Wzmocnione narożniki Waga materaca sportowego: 15 kg.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Ławeczka gimnastyczna 2,5 m. Wysokość ławeczki: 30 cm. Szerokość ławeczki: 22 cm. Nogi drewniane wyposażone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek zaokrąglone. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu ławeczki, umieszczona na spodzie belka o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Tablice do kosza profesjonalne do głównych koszów 105 x 180. Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm, Mocowana do ramy metalowej tablicy, Norma FIBA.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Wykonane z cienkościennych rur stalowych o średnicy 35 mm i grubości ścianki 1,5 mm. Rama podestu wykonana jest z profili stalowych. Stanowisko posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka ułatwiające transport. Wyposażone w oparcie oraz pulpit do pisania.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Materac gimnastyczny 200 x 120 x 5. Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości. Wypełnienie: pianka poliuretanowa (gęstość 25 kg/m3) o wysokiej sprężystości oraz niskiej podatności na odkształcenia. Spodnia warstwa antypoślizgowa. Boczna siatka umożliwia odprowadzenie powietrza z wnętrza materaca. Wzmocnione narożniki Waga materaca sportowego: 4 kg.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Bramka do piłki ręcznej aluminiowa 3 m x 2 m. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całości, Łuki składane (lub stałe) wykonane z rury stalowej 35 mm Brzeg siatki ukryty wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300. Boki drabinki: sklejka sosnowa. Szczeble wykonane z pełnego drewna bukowego, Wymiar boku: 10 x 3,3 cm, Konstrukcja skręcana, - Certyfikat bezpieczeństwa "B".	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=24

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Mechanizm regulujący wysokość tablicy 105 x 180 cm - cynkowany. Konstrukcja mechanizmu pozwala łatwo i szybko zmienić wysokość tablicy wraz z obręczą w stosunku do podłoża w przedziale 260-305 cm. Przeznaczona do mocowania przy wszystkich typach konstrukcji mocujących tablicę. Certyfikat bezpieczeństwa "B".	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Skrzynia gimnastyczna 5 częściowa. 5 drewnianych segmentów wykonanych z klejonego drewna iglastego o grubości 20 mm. Górny segment wypełniony pianką wtórnie spienioną i pokryty skórą naturalną. Dolny segment wyposażony w antypoślizgowe, niebrudzące stopki PCV oraz wózek ułatwiający przemieszczenie skrzyni. Wymiary: długość 131 cm,szerokość górnego segmentu 41 cm, szerokość dolnego segmentu 75 cm, wysokość 104 cm.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kozioł gimnastyczny. Korpus kozła gimnastycznego wykonany z drewna klejonego, wypełniony wtórnie spienioną pianką i pokryty skórą naturalną. Wymiary korpusu (dł. x szer.): 60,5 x 35 cm. Kozioł gimnastyczny posiada regulację wysokości między 90 do 140 cm.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Tablica do koszykówki nie regulowana 120 x 90. Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Mocowana do ramy metalowej tablicy.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Ławeczka gimnastyczna 3 m. Wysokość ławeczki: 30 cm. Szerokość ławeczki: 22 cm. Nogi drewniane wyposażone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek zaokrąglone. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu ławeczki, umieszczona na spodzie belka o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym (kosz). Wykonana  z profili stalowych zamkniętych. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego. Certyfikat bezpieczeństwa "B".	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie sali gimnastycznej – urządzenia montowane na stałe
id=2
nu=1
nsn=

[POZYCJA]
id=3
na=Dostarczenie i montaż - Bramka do piłki ręcznej aluminiowa 3 m x 2 m. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całości, Łuki składane (lub stałe) wykonane z rury stalowej 35 mm1310Brzeg siatki ukryty wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów.1310
jm=kpl
nu=1.1
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 16]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=4
na=Dostarczenie i montaż - Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym (kosz). Wykonana  z profili stalowych zamkniętych. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego. Certyfikat bezpieczeństwa "B".1310
jm=kpl
nu=1.2
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 23]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=5
na=Dostarczenie i montaż - Siatka do siatkówki. Siatka polipropylenowa, Grubość sznurka 3 mm,  Linka stalowa, Kolor czarny.1310
jm=kpl
nu=1.3
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=6
na=Dostarczenie i montaż - Słupki aluminiowe do siatkówki, owalne (zestaw) 120x100cm. Wykonane z profilu owalnego, Naciąg typu SLIM przesuwany w bruździe profilu słupka, Powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.
jm=kpl
nu=1.4
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 2]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=7
na=Dostarczenie i montaż - Siatki do bramek (piłka ręczna). Szerokość: 5,15 m, Wysokość: 2,05 m, Głębokość górna: 100 cm, Głębokość dolna: 120 cm, Grubość sznurka: 4mm, Kolor biały.
jm=kpl
nu=1.5
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 6]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=8
na=Dostarczenie i montaż - Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300. Boki drabinki: sklejka sosnowa. Szczeble wykonane z pełnego drewna bukowego, Wymiar boku: 10 x 3,3 cm, Konstrukcja skręcana, - Certyfikat bezpieczeństwa "B".1310
jm=kpl
nu=1.6
nsn=
op=0
ob=24

[RMS 17]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=9
na=Dostarczenie i montaż - Tablice do kosza profesjonalne do głównych koszów 105 x 180. Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm, Mocowana do ramy metalowej tablicy, Norma FIBA. 1310
jm=kpl
nu=1.7
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 13]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=10
na=Dostarczenie i montaż - Obręcze do kosza uchylne z siłownikami gazowymi. System mocowania siatki przy pomocy haczyków umożliwiających łatwe jej zakładanie. Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamknięty. Certyfikat bezpieczeństwa "B"1310
jm=kpl
nu=1.8
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 4]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=11
na=Dostarczenie i montaż - Tablica do koszykówki nie regulowana 120 x 90. Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Mocowana do ramy metalowej tablicy.1310
jm=kpl
nu=1.9
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 21]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=12
na=Dostarczenie i montaż - Mechanizm regulujący wysokość tablicy 105 x 180 cm - cynkowany. Konstrukcja mechanizmu pozwala łatwo i szybko zmienić wysokość tablicy wraz z obręczą w stosunku do podłoża w przedziale 260-305 cm. Przeznaczona do mocowania przy wszystkich typach konstrukcji mocujących tablicę. Certyfikat bezpieczeństwa "B".1310
jm=kpl
nu=1.10
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 18]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=13
na=Dostarczenie i montaż - Kotara z napędem elektrycznym. Szyna z układem wózków jezdnych, długość do 24 m, mocowana bezpośrednio do dźwigara.1310
jm=kpl
nu=1.11
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 8]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=14
na=Dostarczenie i montaż - Stojak rowerowy x 5 stanowisk. Stojak wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, kątownik 4 x 4 cm o grubości 0,4 cm, rura o 2,50 cm. Wymiary ok. szer./gł./wys. [cm]: rama: 175 x 41 x 4, stojak: 175 x 55 x 45, stanowisko (szer. opony) 5, powierzchnia ze stojącymi rowerami - w obrysie prostokąta: 200 x 180.1310
jm=kpl
nu=1.12
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 9]
nz=1.000000	0

[ELEMENT 1]
na=Sprzęt do wyposażenia sali gimnastycznej
id=15
nu=2
nsn=

[POZYCJA]
id=16
na=Dostarczenie - Materac gimnastyczny 200 x 120 x 5. Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości. Wypełnienie: pianka poliuretanowa (gęstość 25 kg/m3) o wysokiej sprężystości oraz niskiej podatności na odkształcenia. Spodnia warstwa antypoślizgowa. Boczna siatka umożliwia odprowadzenie powietrza z wnętrza materaca. Wzmocnione narożniki1310Waga materaca sportowego: 4 kg.1310
jm=kpl
nu=2.1
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 15]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=17
na=Dostarczenie - Materac gimnastyczny 200 x 120 x 10. Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości. Wypełnienie: pianka poliuretanowa (gęstość 25 kg/m3) o wysokiej sprężystości oraz niskiej podatności na odkształcenia. Spodnia warstwa antypoślizgowa. Boczna siatka umożliwia odprowadzenie powietrza z wnętrza materaca. Wzmocnione narożniki1310Waga materaca sportowego: 4 kg.1310
jm=kpl
nu=2.2
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 5]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=18
na=Dostarczenie - Materac gimnastyczny 200 x 120 x 20. Pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości. Wypełnienie: pianka poliuretanowa (gęstość 25 kg/m3) o wysokiej sprężystości oraz niskiej podatności na odkształcenia. Spodnia warstwa antypoślizgowa. Boczna siatka umożliwia odprowadzenie powietrza z wnętrza materaca. Wzmocnione narożniki1310Waga materaca sportowego: 15 kg.1310
jm=kpl
nu=2.3
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 11]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=19
na=Dostarczenie - Kozioł gimnastyczny. Korpus kozła gimnastycznego wykonany z drewna klejonego, wypełniony wtórnie spienioną pianką i pokryty skórą naturalną. Wymiary korpusu (dł. x szer.): 60,5 x 35 cm. Kozioł gimnastyczny posiada regulację wysokości między 90 do 140 cm.1310
jm=kpl
nu=2.4
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 20]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=20
na=Dostarczenie - Odskocznia. Wymiary blatu: 1210x600 mm. Wysokość czoła odskoczni: 210 mm. Pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie.1310
jm=kpl
nu=2.5
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 3]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=21
na=Dostarczenie - Skrzynia gimnastyczna 5 częściowa. 5 drewnianych segmentów wykonanych z klejonego drewna iglastego o grubości 20 mm. Górny segment wypełniony pianką wtórnie spienioną i pokryty skórą naturalną. Dolny segment wyposażony w antypoślizgowe, niebrudzące stopki PCV oraz wózek ułatwiający przemieszczenie skrzyni. Wymiary: długość 131 cm,szerokość górnego segmentu 41 cm, szerokość dolnego segmentu 75 cm, wysokość 104 cm.1310
jm=kpl
nu=2.6
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 19]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=22
na=Dostarczenie - Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Wykonane z cienkościennych rur stalowych o średnicy 35 mm i grubości ścianki 1,5 mm. Rama podestu wykonana jest z profili stalowych. Stanowisko posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka ułatwiające transport. Wyposażone w oparcie oraz pulpit do pisania.1310
jm=kpl
nu=2.7
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 14]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=23
na=Dostarczenie - Ławeczka gimnastyczna 2 m. Wysokość ławeczki: 30 cm. Szerokość ławeczki: 22 cm. Nogi drewniane wyposażone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek zaokrąglone. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu ławeczki, umieszczona na spodzie belka o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.1310
jm=kpl
nu=2.8
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 7]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=24
na=Dostarczenie - Ławeczka gimnastyczna 2,5 m. Wysokość ławeczki: 30 cm. Szerokość ławeczki: 22 cm. Nogi drewniane wyposażone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek zaokrąglone. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu ławeczki, umieszczona na spodzie belka o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.1310
jm=kpl
nu=2.9
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 12]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=25
na=Dostarczenie - Ławeczka gimnastyczna 3 m. Wysokość ławeczki: 30 cm. Szerokość ławeczki: 22 cm. Nogi drewniane wyposażone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek zaokrąglone. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu ławeczki, umieszczona na spodzie belka o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.1310
jm=kpl
nu=2.10
nsn=
op=0
ob=4

[RMS 22]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=26
na=Dostarczenie i montaż - Ławko-wieszaki jednostronne. Wykonana z profili stalowych. Siedzisko wykonane z drewnianych listew. Posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm.1310
jm=kpl
nu=2.11
nsn=
op=0
ob=6

[RMS 10]
nz=1.000000	0

